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Informationen zur Klasse BE ankuppeln, abkuppeln, Abfahrtskontrolle
Zug Verbinden:

· Anhängerkupplung vorbereiten (ausklappen, einhängen)

· Mit dem Zugfahrzeug rückwärts vor den Anhänger fahren, ca. 50 cm Abstand anhalten und nochmals Höhe kontrollieren.
· Mit Hilfe der Rückfahrkamera weiter an den Anhänger heranfahren

· Wenn nötig Anhänger von Hand an Zugfahrzeug heranziehen

· Nach dem Ankuppeln kontrollieren ob eine sichere Verbindung hergestellt wurde, Stützrad hinunter drehen zur Kontrolle, danach hoch drehen und feststellen.

· Abreisseil einhängen

· Elektrische Verbindung herstellen

· Keile aufräumen und Feststellbremse lösen (letzter Blick geht auf die Keile, dann Bremse …)
Abfahrtskontrolle:

· Alle Lichttechnischen Einrichtungen am PKW und Anhänger auf Funktion überprüfen (Schlussleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Bremsleuchten, Blinker, Warnblinker, Nebelschlussleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Rückstrahler, vordere Umrissleuchte)

· Unterlegkeile vorhanden und gesichert

· Bei abnehmbarer Anhängerkupplung Sicherung prüfen

· Aufbauten, Plane, Spriegel, Koffer, Tür alles zu!!!
· Bereifung: 

· Reifenbezeichnung am Reifen und Zulassungsbescheinigung

· Sichtprüfung auf Beschädigungen (Schnitte, Nägel, Glasscherben)

· Reifendruck

· Profiltiefe

· Alter (bei 100 km/h Zulassung nicht älter als 6 Jahre / sonst nur noch 80 km/h)

· Kenntnis haben über die Maße (Länge, Breite, Höhe; zul. Gesamtmassen; Leergewichte; Anhängelast des Zugfahrzeuges und Anhängers)

· Bremsprobe muss auch gemacht werden.

Zug Trennen:
· Zugfahrzeug sichern

· Anhänger Auflaufbremse lösen → Anhänger vom Zugfahrzeug weg drücken

· Feststellbremse betätigen

· Unterlegkeile an die richtige Position legen (bergauf; bergab)

· Abreisseil und Elektroanschluss trennen

· Stützrad herunter drehen bis auf Bodenkontakt

· Kupplung öffnen und Stützrad weiter drehen bis Verbindung getrennt

· Zugfahrzeug vor fahren und Anhängerkupplung aufräumen
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